Приложение №1 к Документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Станок по выточке овала лезвий для шорт-трека Twinrocker ST | Технически устройство представляет собой стол:  4 складные опоры.  Оба лезвия конька фиксируются одновременно при помощи двух зажимов с каждой стороны. Для того чтобы добиться симметричной установки по высоте, установлены короткие рычаги для точной калибровки. В процессе вытачивания лезвий, любые отклонения и неточности овала могут быть обнаружены при помощи микрометра.  Процесс вытачивания овала происходит при перемещении по всей поверхности лезвия машинки DREMEL (или эквивалент), которая вращает алмазную головку. Данная машинка перемещается по выбранным шаблонам. Шаблоны устанавливаются при помощи зажимов. Благодаря регулировочному винту  настройки высоты обработки лезвия не требует особых усилий.  Комплект поставки: Стол, микрометр, беспроводная аккумуляторная машинка DREMEL (110~230В и 50/60Гц), запасной аккумулятор, алмазная головка, 2 шаблона (два радиуса): 9 и 10 по центру.  Гарантийный срок не менее 1 года.  [http://www.xactperformance.com/uploads/5/1/2/8/51283731/s998822764920904550_p12_i1_w640.jpeg](http://www.xactperformance.com/uploads/5/1/2/8/51283731/s998822764920904550_p12_i1_w1464.jpeg) | к-т | 1 |

Адрес поставки: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-он, Имеретинская низменность, ул. Стартовая, дом 2.

Срок поставки: до 21.02.2017г.