Приложение №1

к договору на оказание услуг

Техническое задание

на оказания услуг по сервисному техническому обслуживанию льдозаливочного комбайна «Olympia Ice Bear»

Требования к качеству, техническим и функциональным

характеристикам услуг и результатам работы:

1.Все работы должны производиться согласно инструкций завода изготовителя льдозаливочного комбайна «Olympia Ice Bear», паспортов на комплектующие, входящих в состав данного комбайна, в соответствии с Правилами безопасности и иными нормативными документами, регламентирующими обслуживание и ремонт льдозаливочной техники.

2.Проведение технического обслуживания льдозаливочного комбайна должно осуществляться не менее одного раза в неделю и каждые 125 мото/часов наработки.

3.Не реже одного раза в неделю должен производиться осмотр и анализ параметров работы льдозаливочного комбайна и, в случае необходимости, должны выполняться подстройки и регулировки, с занесением перечня проведенных работ и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации в журнал Технического обслуживания.

4.В случае отказа в работе или выявления неисправностей льдозаливочного комбайна, специалистам обслуживающей организации необходимо срочно прибыть для незамедлительного устранение неисправностей.

5.Результатом работы должно являться бесперебойное функционирование льдозаливочного комбайна в штатном режиме, обеспечивающем подготовку качественной ледовой поверхности на ледовом поле Ледового тренировочного катка.

6.Обслуживающая организация должна предоставлять гарантии качества выполняемых работ и использующихся материалов, в случае необходимости осуществлять гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Требования к обслуживающей организации:

1.Специализированная организация должна иметь собственную сервисную и аварийную службы.

2.Специализированная организация должна иметь на подтвержденном (собственном) складе полный комплект запасных частей и расходных материалов для льдозаливочного комбайна «Olympia Ice Bear». 3.Специализированная организация должна владеть полным комплектом инструмента, необходимого для технического обслуживания льдозаливочного комбайна «Olympia Ice Bear».

4.Специализированная организация должна иметь на постоянной основе ремонтный участок в г. Москве или ближайшем Подмосковье с выездной аварийной бригадой.

5.Специализированная организация должна располагать штатом квалифицированных сотрудников, имеющих практический опыт работы с льдозаливочными комбайнами «Olympia Ice Bear».

Место выполнения работ:

125167 г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, строение 15

Сроки оказания услуг, выполнения работ: в течение 1 (одного) года с даты заключения Договора.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник  ФАУ МО РФ ЦСКА  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Громов А.В./ | Генеральный директор  ООО «САС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Приходько В.А./ |